# УДК 624.072 ### Элементы в условиях двухосевого напряженного состояния
код УДК | описание | примечания
624.072.1 | Плоские системы в целом |
624.072.2 | Элементы, работающие на изгиб. Балки. Стержни. Ребристые плиты перекрытий |
624.072.3 | Элементы, работающие на изгиб при нормальных нагрузках (без опасности потери устойчивости при продольном изгибе) | см. 624.075.2 Элементы, проверяемые на продольный изгиб
624.072.4 | Элементы, воспринимающие комбинированные нагрузки |
624.072.5 |  | Исключен [1975] см. 624.072.45
624.072.6 |  | Исключен [1975] см. 624.072.46
624.072.7 | Балки с кольцевыми пустотами в поперечном сечении. Балки с кольцевым поперечным сечением. Коробчатые балки. Балки трубчатого профиля |
624.072.9 | Связи. Продольные связи. Поперечные связи. Крестовые связи. Диагональные связи |
624.072.042.41 | Связи, воспринимающие ветровые нагрузки |