# УДК 62-1 ### Общие характеристики
код УДК | описание | примечания
62-11 | Общие конструктивные характеристики. Машины по расположению основных частей (компоновке) |
62-12 | Машины с возвратно-поступательным движением рабочих органов. Поршневые машины. Общие вопросы. Поршневые машины по расположению основных частей (компановке) | см. 62-111 Машины по расположению рабочих осей и осей вращения
62-13 | Машины с вращательным движением рабочих органов. Роторные машины. Общие вопросы. Расположение основных частей |
62-14/-15 | Характеристики машин по способу действия рабочего тела |
62-14 | Характеристики поршневых машин по способу действия рабочего тела |
62-15 | Характеристики турбомашин по принципу действия рабочего тела |
62-16/-17 | Характеристики машин по способу использования рабочего тела |
62-161 | Машины с однократным расширением |
62-162 | Машины с многократным расширением в одном цилиндре |
62-164 | Машины с многократным расширением в нескольких цилиндрах |
62-168 | Машины с использованием противодавления. Определение и регулирование неиспользуемого пространства. Изменение объема неиспользуемого пространства |
62-169 | Машины с конденсацией |
62-171 | Машины со свободным выпуском (выхлопом) или механическим отсосом |
62-172 | Машины с промежуточным отбором пара |
62-173 | Машины с перегретым паром или с промежуточным перегревом |
62-174 | Паровые машины, классифицируемые по давлению пара |
62-175 | Машины, использующие смешанные рабочие тела, например пар и воду |
62-176 | Машины, использующие в качестве рабочих тел другие пары, кроме водяного пара |
62-18 | Характеристики машин по размерам, подвижности, весу, скорости и точности | см. 62-11 Общие конструктивные характеристики
62-19 | Характеристики машин с прочих точек зрения |